一、具体技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | |
| 总体要求 | | 详见主机要求 | |
| 2 | 主机要求 | 1.电压：AC220V±10% 50Hz  2.功率：230W(最大）功耗低，省电  3.可承受压力：≥250Kg(最大）  4.座椅升降行程530mm(最低）－650mm(最高）  5.靠背可调角度90-135度（电动）  6.枕头伸缩行程：≥100mm(可折叠，拆卸）  7.重量：≥80Kg  8.座椅可旋转：≥180°  9.具有医疗器械注册证 | |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1...  1.1.1...  1.2...  1.2.1...  1.3...  1.3.1... | |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动诊疗椅 | 台 | 1 |