一、具体技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| 总体要求 | 详见主机要求 |
| 2 | 主机要求 | 1.电压：AC220V±10% 50Hz2.功率：230W(最大）功耗低，省电3.可承受压力：≥250Kg(最大）4.座椅升降行程530mm(最低）－650mm(最高）5.靠背可调角度90-135度（电动）6.枕头伸缩行程：≥100mm(可折叠，拆卸）7.重量：≥80Kg8.座椅可旋转：≥180°9.具有医疗器械注册证 |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1...1.1.1...1.2...1.2.1...1.3...1.3.1... |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动诊疗椅 | 台 | 1 |