一、具体技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| 总体要求 | 经皮肾镜参数1、 新型斜目镜，视野角度：≤12度2、 ▲椭圆形管鞘外径：8.5;Fr/12Fr（2.83mm/4mm）3、 有效工作长度：≤250mm4、 ▲有效使用工作通道≥6Fr ，水流量更大，视野更清晰。5、 特有的环形持手设计，使握镜更轻松。6、 左右进出水通道开关设计，操控更方便。7、 内置防水减压装置，放止水外喷漏8、 ▲ 两边进出水口同镜身成90°；9、 ▲ 两边进出水阀中心相距≤35mm；10、 ▲进出水阀必须可拆卸塑料水阀 ；11、 尾端器械通道有内置密封圈机构；12、 ▲特有的喇叭口接头，使器械出入更快捷。13 ▲为了兼容性更好，必须和医院现有主机同品牌。 |
| 2 | 主机要求 | 无 |
| 2 | 附属设备要求 | 无 |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无 | 无 | 0 |