一、具体技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | |
| 总体要求 | | 1.钛合金材质，轻巧耐用。  ▲2.双防水封帽设计（彻底解决气压弹道碎石时的喷水问题）。  3.直视角度≤12°，镜身外径8-9.8Fr.，工作通道可进入1×5Fr.或2×3Fr.器械。  4.有效工作≤430mm。  ▲5.出水入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗。   6.导光接口选择灵活，可搭配其他品牌的接口使用。  ▲7.影像可达50,000像素。  ▲8.可以连接气压弹道式手握柄固定器。  ▲9. 可以连接输尿管镜专用手握柄。  10. 内窥镜前端具有圆头防割伤设计。  11. 可气体消毒、液体消毒，及高温高压灭菌消毒。  12.为了兼容性更好，必须和医院现有主机相兼容。 | |
| 2 | 主机要求 | 无 | |
| 2 | 附属设备要求 | 无 | |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无 | 无 | 0 |