一、具体技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| 总体要求 | 1.钛合金材质，轻巧耐用。▲2.双防水封帽设计（彻底解决气压弹道碎石时的喷水问题）。3.直视角度≤12°，镜身外径8-9.8Fr.，工作通道可进入1×5Fr.或2×3Fr.器械。4.有效工作≤430mm。▲5.出水入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗。 6.导光接口选择灵活，可搭配其他品牌的接口使用。▲7.影像可达50,000像素。▲8.可以连接气压弹道式手握柄固定器。▲9. 可以连接输尿管镜专用手握柄。10. 内窥镜前端具有圆头防割伤设计。11. 可气体消毒、液体消毒，及高温高压灭菌消毒。12.为了兼容性更好，必须和医院现有主机相兼容。 |
| 2 | 主机要求 | 无 |
| 2 | 附属设备要求 | 无 |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无 | 无 | 0 |