高速气动涡轮牙科手机(拔牙专用)参数

1、\***感控标准：前端无排气（防气肿 ）**

2、最大扭力：≥23W

3、径向跳动：<0.03㎜

4、工作噪音：<60dB

5、光源输出：自发光LED灯

6、手机结构：开放式机芯 ≥4孔接口

7、\*机头尺寸：直径≤11.2mm×高≤13.5mm

8、\*手机净重：≤64.6g

9、\*冷却方式：3点出水

11、换针方式：按压式

12、工作转速：32--35万转/分钟

13、工作水压：0.2--0.23Mpa

14、工作气压：0.28--0.30Mpa

15、使用车针：总长19--28MM

16、消毒方式：可承受≥135℃高温高压灭菌