参数:

1.显微剪A：（20把）

1.1、长度240mm±5mm，尖弯头，工作杆枪状，工作长度115mm±5mm。手柄扁柄带孔。

1.2.▲与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，头部外表面亚光无镀层工艺（银色）。手柄采用钛合金TC4材料，表面为蓝色，硬度48-58HRC；（提供实物及产品彩页）

1.3.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

1.4.▲实物上有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份、产品编码方便后期追溯；（提供实物图片）

1.5.通过ISO90001体系和ISO13485体系认证；

2.显微剪B: （20把）

2.1.长度240mm±5mm，尖直头，工作杆枪状，工作长度115mm±5mm。手柄扁柄带孔。

2.2.▲与人体接触部位采用医用不锈钢40Cr13制造，头部外表面亚光无镀层工艺（银色）手柄采用钛合金TC4材料，表面为蓝色，硬度48-58HRC；（提供实物及产品彩页）

2.3.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。

2.4.▲实物上有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份、产品编码方便后期追溯；（提供实物图片）

2.5.通过ISO90001体系和ISO13485体系认证；

3.脑部解剖镊（5把）

3.1 .长度200mm，头宽1mm，头部有齿，直型，带定位销，柄部有大柄花。

3.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，其硬度为40-48HRC。

3.3.器械外表面PVD黑色超硬膜涂层处理，，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.8μm。

3.4 实物上有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份、产品编码方便后期追溯；（提供实物图片）

3.5.通过ISO90001体系和ISO13485体系认证；

4、脑膜镊 （5把）

4.1.长度200mm，头部1×2钩，柄部有大柄花。

4.2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，其硬度为40-48HRC。

4.3.器械外表面亚光处理；

4.4.实物上有激光打印可识别商标、产品批号、生产年份、产品编码方便后期追溯；（提供实物图片）

4.5.通过了 ISO9001 质量管理体系认证以及 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证；